## Demontáž / montáž obložení interiéru - zadní boční oblast

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste neohnuli nebo nepoškrábali obložení a krycí panely.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.

1.

Odmontujte následující součásti:

- Rezervní pneumatika
- Obložení prahu zadních dveří
- Vnitřní těsnění zadních dveří, dle potřeby
- Zadní rohož - se zadním víkem podlahy
- Zadní rohož - bez zadního víka podlahy
- Schránka zadní podlahy
- Zadní krycí panel
- Víko zadní podlahy
- Těsnění dveří zavazadlového prostoru, dle potřeby

2. | Odmontujte zadní odkládací prostor (A).

3. | Sundejte kryt zvedáku (A).

4. | Pravá strana: Stlačte háčky (A) a odtáhněte kapsu (B).

5. | Odtáhněte krytku otvoru (A) bezpečnostního pásu, uvolněte háčky (B) a sundejte krytku. Vysuňte zadní bezpečnostní pás výřezem (C) v bočním panelu obložení zavazadlového prostoru.

6. | U některých modelů: Vytáhněte rezervní kolo.

7.

Vysaďte boční obložení zavazadlového prostoru (A).

-1 | Odtáhněte zadní spodní okraj panelu a uvolněte spodní háček (B) a drátěný háček (C).
-2 | Uvolněte spony (D, E).
-3 | Odtáhněte horní okraj panelu dozadu a uvolněte horní háčky (F) z obložení zadního sloupku (G).
-4 | Odtáhněte panel a uvolněte vlečný hák (H) a zámek opěradla sedadla (I).
-5 | Odpojte konektor (J) světla zavazadlového prostoru nebo konektor zadní zásuvky napájení příslušenství.

8.

Namontujte panel v opačném sledu operací demontáže.

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby byl konektor správně připojen.
- Bezpečně připněte klipy.