## Výměna předního tlumiče / pružiny

### Rozložené zobrazení

POZNÁMKA: Pro stlačení pružiny tlumiče použijte běžný stahovák (Branick MST-580A, 7200 nebo podobný). Postupujte podle pokynů výrobce.

## Demontáž

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kolo.

3. | Odpojte spojovací článek stabilizátoru (A) od tlumiče (B).

4. | Odmontujte objímky svazku snímače kola (C) a držák brzdové hadice (D) od tlumiče. Neodpojujte konektor snímače kola.

5. | Vyšroubujte z tlumiče (C) skřipcové šrouby (A) a přírubové matice (B).

6. | Sundejte krytku (A) a víčko (B).

7.

Od horní strany tlumiče odšroubujte tři přírubové matice (C).
POZNÁMKA:

- Levá a pravá pružina tlumiče se od sebe liší. Před pokračováním v práci označte pružiny jako levou (L) a pravou (P).
- Dejte pozor, abyste nepoškodili karosérii.

8. | Odmontujte tlumič (A).

## Rozebírání a kontrola

1. | Stlačte pružinu tlumiče a odšroubujte samojisticí matici (A); při tom držte hřídel tlumiče (B) šestihranným klíčem (C). Nestlačujte pružinu více, než je třeba k vyšroubování matice.

2. | Uvolněte zařízení na stlačování pružin vzpěr a rozeberte tlumič dle rozloženého zobrazení.

3. | Sestavte všechny součásti, kromě upevňovací podložky pružiny, dorazu a pružiny tlumiče.

4. | Rukou stlačte tlumič a zkontrolujte plynulost chodu po celé činné dráze tlumiče v obou směrech. Tlumič se po uvolnění ze stlačeného stavu musí rozpínat plynule a rovnoměrně. Pokud tomu tak není, z tlumiče uniká plyn a je nutné jej vyměnit.

5. | Během těchto zkoušek proveďte kontrolu úniku oleje, hlučnosti a váznutí.

## Sestavení

1. | Vyrovnejte dorazovou část (C) a nasaďte pružinu (A) na horní upevňovací podložku pružiny (B).

2. | Stlačte pružinu tlumiče.

3. | Podle rozloženého nákresu nasaďte všechny součásti kromě samojisticí matice na jednotku tlumiče (A).

4. | Vyrovnejte spodní část pružiny a osazenou část spodního sedla pružiny.

5. | Vyrovnejte úhlově držák tlumiče (A) a základnu tlumiče (B) tak, aby ‘‘«'' značka (C) směřovala ven.

6. | Při sestavování použijte novou samojisticí matici (A).

7. | Podržte hřídel tlumiče (B) šestihranným klíčem (C) a utáhněte novou samojisticí matici předepsaným momentem.

## Montáž

1. | Umístěte tlumič (A) na rám.

2. | Volně namontujte nové přírubové matice (A). POZNÁMKA: Utáhněte přírubové matice předepsaným momentem a nasaďte krytku (B) a víčko (C).

3. | Na tlumič (C) volně našroubujte nové skřipcové šrouby (A) a nové přírubové matice (B).

4. | Volně nasaďte spojovací článek stabilizátoru (A) ke stabilizátoru. POZNÁMKA: Použijte novou přírubovou matici.

5. | Namontujte k tlumiči (D) objímku svazku snímače kola (B) a držák brzdové hadice (C).

6. | Zvedněte přední zavěšení kol pomocí pojízdného zvedáku, abyste jej zatížili váhou vozidla.

7. | Utáhněte skřipcové šrouby tlumiče předepsaným momentem.

8. | Utáhněte přírubové matice na vrchní straně tlumiče a přírubovou matici spojovacího článku stabilizátoru předepsaným momentem.

9. | Nasaďte krytku a víčko.

10. | Namontujte přední kolo.

11. | Zkontrolujte geometrii kol a v případě potřeby ji seřiďte.