Demontáž sestavy vahadel hlavy válců (R18A)

## Demontáž sestavy vahadel hlavy válců

1. | Pokud je vahadlo rozložené, sestavte jej.

2. | Namontujte clonu regulace oleje (A) s novým O-kroužkem (B) a vyvažovací hřídel (C ).

3. | Namontujte volnoběžný mechanizmus (D) a jeho držák (E)

4.

Utáhněte šrouby postupně v krocích po dvou otáčkách.

Předepsaný utahovací moment
6 x 1,0 mm
15 N·m (1,5 kgf·m

5. | Nastavte vůli ventilů.

6. | Namontujte víko hlavy válců.