Výměna hřídele palivového čerpadla (N22A)

## Výměna hřídele palivového čerpadla

1. | Odmontujte palivové čerpadlo.

2. | Odmontujte vačkové hřídele.

3. | Odmontujte sestavu hřídele palivového čerpadla.

4. | Namontujte sestavu hřídele palivového čerpadla. POZNÁMKA: Umístěte šipku na držáku hřídele palivového čerpadla tak, aby byla obrácená ke straně rozvodového řetězu.

5. | Namontujte vačkové hřídele.

6. | Namontujte palivové čerpadlo.