Vypouštění vody z palivového filtru (N22A)

## Vypouštění vody z palivového filtru

1. | Odmontujte čistič vzduchu.

2. | Pod palivový filtr umístěte vhodnou nádobu na zachycování vody.

3. | Připojte hadici (A) ke šroubu pro vypouštění vody (B).

4. | Povolte šroub pro vypouštění vody a nechte vodu vytéct z palivového filtru.

5. | Pevně utáhněte šroub pro vypouštění vody a odpojte hadici.

6.

Nastartujte motor a zkontrolujte kontrolku přítomnosti vody v palivovém filtru (A) na informačním displeji (B).

- Pokud svítí kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru, přejděte na 7.
- Pokud kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru nesvítí, je vypouštění vody z filtru dokončeno.

7.

Odpojte 2P konektor úrovňový spínač vody palivového filtru a znovu zkontrolujte kontrolku přítomnosti vody v palivovém filtru.

- Pokud svítí kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru, opravte zkratovaný vodič mezi úrovňovým spínačem vody palivového filtru a řídicím modulem přístrojů (otáčk.).
- Pokud kontrolka přítomnosti vody v palivovém filtru nesvítí, vyměňte úrovňový spínač vody palivového filtru.

8. | Odvzdušněte palivovou soustavu.