Nasazení olejového těsnění klikového hřídele (na straně převodovky) (L13A)

## Nasazení olejového těsnění klikového hřídele (na straně převodovky)

Potřebné speciální nářadí
Rukojeť narážecího přípravku ( 07749-0010000)

Nástavec narážecího přípravku pro olejové těsnění 96 ( 07ZAD-PNA0100)

1. | Pomocí plastikového měřidla zkontrolujte vůli ložisek ojnic.

2. | Pomocí plastikového měřidla zkontrolujte vůli hlavních ložisek.

3. | Namontujte půlložiska do bloku motoru a ojnic.

4. | Naneste vrstvu nového motorového oleje na hlavní ložiska a ložiska ojnic.

5. | Podržte klikový hřídel tak, aby ložiskové čepy ojnic pro válce č. 2 a č. 3 byly přímo nahoře a potom vložte klikový hřídel do bloku.

6. | Nasaďte axiální podložky (A) do ložiskového čepu č. 4 bloku motoru.

7. | Prohlédněte šrouby ojnic.

8. | Na závity a přírubu šroubů ojnic naneste motorový olej.

9. | Usaďte ložiskové čepy ojnic do ojnice č. 1 a ojnice č. 4. Vystřeďte značku (B) na ojnici a přírubě a potom namontujte příruby ojnic a šrouby, které rukou dotáhněte.

10. | Otáčejte klikovým hřídelem po směru hodinových ručiček a usaďte ložiskové čepy do ojnic č. 2 a č. 3. Vystřeďte značku na ojnici a přírubě a potom namontujte příruby a šrouby, které rukou dotáhněte.

11. | Utáhněte šrouby ojnic momentem 9,8 N·m (1,0 kgf·m).

12. | Přitáhněte šrouby ojnic o dalších 90°. POZNÁMKA: Pokud jste šroub ojnice utáhli mimo předepsaný úhel, vyšroubujte jej a vraťte se na 7postupu. Nevyšroubovávejte jej zpět do předepsaného úhlu.

13. | Odstraňte staré tekuté těsnění z dosedacích ploch přírubového mostu ložisek.

14. | Vyčistěte a osušte dosedací plochy přírubového mostu ložisek.

15.

Na přerušované čáry (A) naneste souvislou „housenku” tekutého těsnění, č. dílu 08C70-K0234M, 08C70-K0334M nebo 08C70-X0331S o šířce 1,5 mm.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

16. | Položte přírubový most ložisek na blok motoru.

17. | Na závity a přírubu šroubů přírub ložisek naneste motorový olej.

18. | Postupně utáhněte šrouby přírub ložisek momentem 25 N·m (2,5 kgf·m).

19. | Přitáhněte šrouby přírub ložisek o dalších 40°.

20. | Odstraňte nadbytečné tekuté těsnění z bloku motoru.

21. | Pomocí speciálních přípravků rovně naražte nové olejové těsnění do bloku tak, aby mělo předepsanou vyčnívající výšku.

22.

Změřte vzdálenost mezi klikovým hřídelem (A) a olejovým těsněním (B).

Vyčnívající výška olejového těsnění:
7-8 mm

23. | Namontujte spojovací kolíky (A) a nový O-kroužek (B) na olejové čerpadlo (C) a potom vystřeďte vnitřní rotor s klikovým hřídelem a namontujte olejové čerpadlo.

24. | Namontujte olejové sítko (D) s novým těsněním (E).

25. | Namontujte hlavu válců.

26. | Namontujte rozvodový řetěz.

27. | Nasaďte setrvačník, lamelu spojky a přítlačný kotouč.

28. | Namontujte převodovku.

29. | Namontujte sestavu motoru. POZNÁMKA: Po výměně jakéhokoliv ložiska klikového hřídele nebo ojnice se musí nechat motor běžet na volnoběh do dosažení normální provozní teploty a pak ještě dalších cca 15 minut.