Výměna chladicí kapaliny (N22A)

## Výměna chladicí kapaliny

1. | Nastartujte motor. Nastavte ovladač topení na maximální teplotu a vypněte zapalování. Zkontrolujte, zda jsou motor a chladič na dotek chladné.

2. | Sundejte kryt motoru.

3. | Odmontujte zátku expanzní nádržky.

4. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

5. | Odmontujte spodní kryt motoru.

6. | Povolte vypouštěcí zátku chladiče (A) a vypusťte chladicí kapalinu.

7. | Vymontujte vypouštěcí šroub (A) na zadní straně bloku motoru a vypusťte chladicí kapalinu.

8. | Po vypuštění chladicí kapaliny pevně utáhněte vypouštěcí zátku chladiče.

9. | Namontujte zpět vypouštěcí šroub s novou podložkou a pevně jej utáhněte.

10. | Namontujte spodní kryt motoru.

11. | Spusťte vozidlo na zvedáku.

12. | Povolte odvzdušňovací šroub (A) na hlavě válců.

13.

Expanzní nádržku (A) naplňte originální celoroční nemrznoucí kapalinou Honda Type 2 tak, aby hladina dosahovala až ke značce MAX (B).
POZNÁMKA:

- Používejte pouze celoroční nemrznoucí / chladicí kapalinu Honda Type 2 (P/N OL999-9001). Použití chladicí kapaliny, která není od firmy Honda, může mít za následek korozi, která následně způsobuje poruchu nebo nesprávné fungování chladicího systému.
- Celoroční nemrznoucí chladicí kapalinu Honda Type 2 tvoří z 50 % nemrznoucí směs a z 50 % voda. Nepřidávejte vodu.

Množství chladicí kapaliny motoru (včetně objemu expanzní nádržky 0,6 l)
Po výměně náplně:
6,5 l
Po celkové opravě:
7,8 l

14. | Utáhněte odvzdušňovací šroub v okamžiku, kdy začne chladicí kapalina vytékat souvislým proudem bez bublin.

15. | Volně našroubujte zátku expanzní nádržky.

16.

Nastartujte motor a nechte jej běžet až do té doby, kdy se ventilátor chladiče zapne nejméně dvakrát. Neuvádějte do činnosti systém klimatizace. Potom vypněte motor. Dbejte, abyste motor zahřáli za účelem odstranění vzduchu zbývajícího v bloku motoru.

17. | Po zahřátí motoru nastavte hladinu chladicí kapaliny tak, aby dosahovala ke značce MAX (A).

18. | Vypněte motor a zkontrolujte polohu ukazatele automatického napínače (A).

19. | Odmontujte levé přední kolo a levý přední vnitřní blatník.

20. | Zkontrolujte nádobku a zjistěte, zda se do ní nedostala chladicí kapalina. Pokud se do nádobky dostala chladicí kapalina, odpojte příchytky (A) a sundejte nádobku (B) z výčnělku (C).

21. | Vylejte chladicí kapalinu a nádobku namontujte zpět.

22. | Namontujte levý přední vnitřní blatník, a namontujte levé přední kolo.