## Odstraňování závad systému EPS podle příznaku - kontrolka EPS nezhasne a není signalizován žádný kód DTC

### Kontrolka EPS nezhasne a nejsou signalizovány žádné kódy DTC

1. | Vypněte zapalování.

2. | Připojte přístroj HDS ke konektoru datového vedení (DLC).

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Ověřte kód DTC. Jsou signalizovány nějaké kódy DTC? ANO - Odstraňte závady PCM podle DTC.n NE - Přejděte na 5.

5. | Vypněte zapalování.

6.

Zkontrolujte pojistku č. 1 (70 A) ve skříňce pojistek a relé pod kapotou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Nasaďte pojistku zpět a přejděte na 7.

NE - Vyměňte pojistku a znovu proveďte kontrolu. Pokud je pojistka spálená, zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu na kostru v obvodu této pojistky.n

7. | Odpojte konektor A (2P) řídicí jednotky EPS.

8. | Změřte napětí mezi vývodem č. 2 konektoru A (2P) řídicí jednotky EPS a kostrou. Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou EPS a skříňkou pojistek a relé pod pod kapotou.n

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru A (2P) řídicí jednotky EPS a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 10. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicí jednotkou EPS a kostrou (G402).n

10.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte kódy DTC v řídicím modulu přístrojů (tach).

Jsou signalizovány nějaké kódy DTC?

ANO - Odstraňte závady podle DTC. Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

NE - Přejděte na 11.

11. | Odpojte konektor (36P) řídicího modulu přístrojů (otáčk) a konektor D (28P) řídicí jednotky EPS.

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a vývodem č. 1 konektoru (36P) řídicího modulu přístrojů (otáčk). Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 13. NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk) a řídicí jednotkou EPS.n

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru D (28P) řídicí jednotky EPS a vývodem č. 19 konektoru (36P) řídicího modulu přístrojů (otáčk).

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné kontakty konektorů řídicí jednotky EPS a dle potřeby je opravte. Nezjistíte-li žádné špatné připojení, vyměňte řídicí jednotku EPS. n

NE - Opravte přerušené vedení mezi řídicím modulem přístrojů (otáčk) a řídicí jednotkou EPS.n