Kontrola trysky motorového oleje (N22A)

## Kontrola trysky motorového oleje

1.

Odmontujte olejovou trysku a zkontrolujte ji následujícím způsobem.

- Zkontrolujte, zda otvorem trysky (A) (průměr 1,8 mm) projde vrták o průměru 1,7 mm.
- Zasuňte druhý konec vrtáku o průměru 3,1 mm do otvoru přívodu oleje (průměr 3,2 mm). Ujistěte se, zda se kulička zpětného ventilu (B) pohybuje plynule a zda má zdvih cca 2,0 mm.
- Pomocí trysky se stlačeným vzduchem zkontrolujte funkci olejové trysky. Pro odsunutí kuličky musí být zapotřebí nejméně 120 kPa (1,2 kgf/cm2).

POZNÁMKA: Pokud je tryska poškozená nebo ohnutá, vyměňte sestavu olejové trysky.

2.

Opatrně namontujte olejovou trysku. Dodržení utahovacího momentu je velmi důležité.

Předepsaný utahovací moment: | 22 N·m (2,2 kgf·m)