## Demontáž a montáž displeje audiosystému a HVAC

## S navigací

1. | Odmontujte displej navigace.

2. | Odmontujte šrouby a subdisplej audio-HVAC (A).

3. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.

## Bez navigace

1. | Demontujte horní kryt přístrojů a řídicí modul přístrojů (speedo).

2. | Odmontujte šrouby a vytáhněte subdisplej audio-HVAC (A).

3. | Odpojte konektor (B).

4. | Montáž proveďte v opačném sledu úkonů demontáže.