Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16A3 (0-37) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P16A3 (0-37)

DTC P16A3: | Závada na vnitřním obvodu modulu ECM

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

3. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

4. | Zapněte zapalování (II).

5.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P16A3?

ANO - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n