Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2009 (178-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P2009 (178-6)

DTC P2009: | Obvod elektromagnetického ventilu IMRC je zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P0047?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | Odpojte 2P konektor elektromagnetického ventilu IMRC.

7. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu IMRC a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte přerušené vedení mezi elektromagnetickým ventilem IMRC a vývodem č. 81 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 9.

9. | Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetického ventilu IMRC. Je naměřeno cca 33 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 16. NE - Přejděte na 10.

10. | Vyměňte elektromagnetický ventil IMRC.

11. | Zapojte znovu všechny konektory.

12. | Zapněte zapalování do polohy II.

13. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

14. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

15.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2009, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

16. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

17. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

18.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2009, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu IMRC a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n