Odstraňování závad podle kódů DTC: P1401 (80-2) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P1401 (80-2)

DTC P1401: | Nedostatečný průtok v systému EGR

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zkontrolujte, zda není ucpané nebo poškozené palivové vedení. Je potrubí v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 18.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 2 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu), dokud se nezapne ventilátor chladiče, a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4. | Pomocí HDS proveďte EGR TEST v MENU INSPECTION. Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 5. NE - Přejděte na 8.

5. | Pomocí HDS proveďte v MENU INSPECTION zkoušku turbodmychadla volbou TURBOCHARGER BOOST TEST . Je výsledek v pořádku? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 13.

6.

Jeďte s vozidlem několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS

7.

Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1401 v MENU DTC.

Je na obrazovce zobrazeno FAILED?

ANO - Vyměňte ventil EGR a přejděte na 18.

NE - Pokud je na obrazovce PASSED, jednalo se o náhodnou závadu a systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetického ventilu řízení EGR, elektromagnetického ventilu regulace tlaku turbodmychadla a modulu ECM. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 6, a znovu proveďte kontrolu.

8. | Vypněte zapalování.

9.

Zkontrolujte podtlakové vedení řízení EGR, zda není uvolněné nebo poškozené:

- Podtlakové čerpadlo a elektromagnetický ventil řízení EGR
- Elektromagnetický ventil řízení EGR a diagram řízení ventilu EGR.

Je potrubí v pořádku?

ANO - Přejděte na 10.

NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 18.

10. | Od elektromagnetického ventilu regulace tlaku turbodmychadla (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a k elektromagnetickému ventilu (B) připojte podtlakovou pumpu / tlakoměr.

11. | Zapněte zapalování (II).

12. | Vytvořte v hadici podtlak. Funguje membrána ovládání ventilu EGR? ANO - Vyměňte elektromagnetický ventil EGR a přejděte na 18. NE - Vyměňte ventil EGR a přejděte na 18.

13. | Vypněte zapalování.

14.

Zkontrolujte podtlakové vedení regulace přeplňování, zda není uvolněné nebo poškozené:

- Podtlaková pumpa a elektromagnetický ventil regulace plnicího tlaku turbodmychadla
- Elektromagnetická regulace plnicího tlaku turbodmychadla a její membrána

Je potrubí v pořádku?

ANO - Přejděte na 15.

NE - Opravte nebo vyměňte poškozené hadice a přejděte na 18.

15. | Od elektromagnetické regulace plnicího tlaku turbodmychadla (B) odpojte podtlakovou hadici (A) a připojte podtlakovou pumpu / tlakoměr (C).

16. | Zapněte zapalování (II).

17. | Vytvořte v hadici podtlak. Pracuje membrána regulace plnicího tlaku turbodmychadla? ANO - Vyměňte elektromagnet regulace plnicího tlaku turbodmychadla a přejděte na 18. NE - Vyměňte turbodmychadlo a přejděte na 18.

18. | Zapojte znovu všechny hadice.

19. | Zapněte zapalování (II).

20. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

21.

Jeďte s vozidlem několik minut a udržujte parametry v rozmezí těchto zaznamenaných statických dat:

- OTÁČKY MOTORU
- VSS

22.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1401, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR, elektromagnetu regulace plnicího tlaku turbodmychadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Přejděte na 23.

23. | Pomocí HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P1401 v MENU DTC. Je na obrazovce PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu EGR, elektromagnetické regulace plnicího tlaku turbodmychadla či modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud obrazovka signalizuje NOT COMPLETED, přejděte na 21, a znovu proveďte kontrolu.