Kontrola automatického napínače hnacího řemenu (N22A)

## Kontrola automatického napínače hnacího řemenu

Potřebné speciální nástroje
Nástroj na uvolnění napětí řemenu ( Sponkovač Snap-on YA9317
případně běžně prodávaný ekvivalent)

1. | Zapněte zapalování do polohy II a přesvědčte se, že je vypnutá klimatizace. Vypněte zapalování.

2. | Zkontrolujte polohu ukazatele automatického napínače řemenice (A). Nastartujte motor, nechte jej běžet na volnoběh a znovu zkontrolujte polohu ukazatele. Pokud se poloha ukazatele příliš mění nebo kolísá, vyměňte automatický napínač řemenu.

3. | Zjistěte, zda řemenice napínače nevydává neobvyklý hluk. Pokud slyšíte neobvyklý hluk, vyměňte řemenici napínače.

4. | Sundejte hnací řemen.

5.

Pomocí určeného nástroje pohybujte znázorněným směrem automatickým napínačem řemenu v rámci jeho tolerance. Zkontrolujte, zda se napínač pohybuje plynule a zda při pohybu napínače není slyšet neobvyklý hluk. Pokud se nepohybuje plynule nebo slyšíte neobvyklý hluk, automatický napínač řemenu vyměňte..

6. | Demontujte automatický napínač.

7. | Pomocí dvou šroubů 8 mm (B) a svěráku (C) upevněte automatický napínač řemenice (A) - viz obrázek. Neupevňujte samotný automatický napínač řemenice.

8. | Na šroub řemenice nasaďte momentový klíč (D) v uvedeném směru.

9.

Momentovým klíčem vyrovnejte indikátor (E) na základně napínače se středovou značkou (F) na rameni napínače a změřte krouticí moment. Pokud hodnota momentu není v předepsaném rozmezí, vyměňte automatický napínač řemenice.
POZNÁMKA: Pokud ukazatel přesáhne středovou značku, zkontrolujte moment znovu.

Krouticí moment pružiny automatického napínače řemenu:
47,6-58,7 N·m (4,85-5,99 kgf·m)