Montáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů (L13A)

## Montáž ventilů, ventilových pružin a těsnění ventilů

Potřebné speciální nářadí
Narážecí přípravek na těsnění dříku ventilu ( 07PAD-0010000)

Přípravek na stlačování ventilových pružin ( 07757-0010000)

1. | Na dříky ventilů naneste motorový olej. Zasuňte ventily do vodítek ventilů.

2. | Zkontrolujte, zda se ventily pohybují nahoru a dolů plynule.

3. | Na hlavu válců namontujte sedla pružin.

4.

Namontujte nová těsnění ventilů (A) pomocí narážecího přípravku na těsnění dříku ventilu (B).
POZNÁMKA: Těsnění výfukového ventilu (C) je opatřeno černou pružinou (D), a těsnění sacího ventilu (E) je opatřeno bílou pružinou (F). Tato těsnění se nesmějí vzájemně zaměňovat.

5. | Namontujte ventilovou pružinu. Namontujte ventilovou pružinu tak, aby její konec s těsně přiléhajícím vinutím směřoval k hlavě válců.

6. | Namontujte přídržnou misku ventilu.

7. | Namontujte přípravek na stlačování ventilových pružin. Stlačte pružinu a namontujte zámkové klínky ventilu.

8. | Odmontujte zařízení na stlačování ventilových pružin.

9. | Dvakrát nebo třikrát lehce poklepejte na konec dříku každého ventilu gumovou palicí (A) a usaďte ventily a jejich klínky. Na dřík ventilu poklepávejte pouze po jeho ose, abyste jej neohnuli.