## Výměna hnacího hřídele

1. | Zkontrolujte vnitřní manžetu (A) a vnější manžetu (B) na hnacím hřídeli (C) z hlediska popraskání, poškození, prosakování maziva a uvolněných objímek manžet (D). Pokud zjistíte jakékoliv poškození, vyměňte manžetu a objímky manžet.

2. | Rukou otáčejte hnacím hřídelem a ujistěte se, zda drážky (E) a kloub nejsou nadměrně volné.

3. | Ujistěte se, zda hnací hřídel není zkroucený, ohnutý nebo popraskaný; pokud tomu tak je, vyměňte jej.