Odstraňování poruch systému startování podle příznaku (L13A)

## Odstraňování poruch systému startování podle příznaku

Příznak | Diagnostický postup | Zkontrolujte také
--- | --- | ---

Motor nestartuje
(neprotočí se)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody nebo přípojky baterie.
Proveďte zkoušku baterie z hlediska nedostatečného nabití.
Zkontrolujte startér.
Zkontrolujte relé inhibitoru.
Proveďte zkoušku startovacího spínače.
Zkontrolujte spínač nebo kabel zapalování.

Špatné ukostření u G101

Motor se protočí, ale nenastartuje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte tlak paliva.
Zkontrolujte, zda není ucpané nebo poškozené palivové vedení.
Zkontrolujte, zda není ucpaný palivový filtr.
Zkontrolujte těleso škrticí klapky.
Zkontrolujte, zda není komprese motoru nízká.
Zkontrolujte, zda není poškozený nebo prasklý rozvodový řetěz.

Motor startuje ztěžka

1.
2.
3.
4.
5.

Zkontrolujte kódy DTC systému PGM-FI.
Zkontrolujte tlak paliva.
Zkontrolujte, zda není ucpané nebo poškozené palivové vedení.
Zkontrolujte, zda není ucpaný palivový filtr.
Zkontrolujte, zda třícestný katalyzátor (TWC) nebo výfukový systém nemá omezenou průchodnost.

Motor se protáčí pomalu | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody nebo přípojky baterie. Přezkoušejte nabití baterie. Zkontrolujte, zda nevázne startér. Zkontrolujte, zda není nadměrný odpor motoru. |