Montáž odlučovače motorového oleje/vzduchu (R18A)

## Montáž odlučovače motorového oleje/vzduchu

1. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch odlučovače oleje/vzduchu, ze šroubů a otvorů pro šrouby.

2. | Vyčistěte a vysušte dosedací plochy odlučovače oleje/vzduchu.

3.

Na dosedací plochu odlučovače oleje/vzduchu pro dolní část bloku motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70-
K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo více než 5 minut, součásti nesestavujte. Místo toho odstraňte staré těsnění a naneste nové.

4.

Namontujte odlučovač oleje/vzduchu.
POZNÁMKA:

- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži odlučovače oleje/vzduchu motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.