## Demontáž a montáž horního středního víka přístrojové desky

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Aby nedošlo k poškození, nepoužívejte na povrchu panelu páčení.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Odpáčte vnější okraj středního horního krytu (A) přístrojové desky u výřezu (B).

2. | Lehce odtáhněte spodní část středního horního krytu (A) přístrojové desky, odpojte spony a kryt sundejte. Bez navigačního systému S navigačním systémem

3.

Střední horní kryt přístrojové desky namontujte zpět opačným postupem úkonů demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Řádně spony přitlačte na místo.