Výměna tlumiče spojky (N22A)

## Výměna tlumiče spojky

POZNÁMKA:

- Aby se zabránilo poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Nepotřísněte vozidlo brzdovou kapalinou, neboť může poškodit lak. Pokud dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji omyjte vodou.

1. | Zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia. Od baterie nejprve odpojte záporný (-) kabel, a potom kladný (+) kabel. Vyndejte baterii.

2. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

3. | Vymontujte podstavu baterie.

4. | Odpojte hadici spojky (A) od vedení spojky (B) a sundejte a vyhoďte příchytku (C) hadice spojky.

5. | Odpojte vedení spojky (D) od tlumiče spojky (B).

6. | Vyšroubujte upevňovací šrouby držáku tlumiče spojky.

7. | Odpojte vedení spojky (A) a sundejte tlumič spojky (B) z držáku (C) tlumiče spojky.

8. | Upevněte tlumič spojky (A) k držáku tlumiče spojky (B) a připojte vedení (C) spojky.

9. | Našroubujte upevňovací šrouby do držáku tlumiče spojky.

10. | Připojte hadici spojky (A) a tlumič spojky (B).

11. | Nasaďte hadici (C) spojky do držáku (D) tlumiče spojky a nasaďte novou příchytku (E) hadice spojky. Připojte hadici spojky k potrubí spojky (F).

12. | Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

13. | Namontujte podstavu baterie.

14. | Nainstalujte baterii.

15. | Zadejte bezpečnostní kód rádia a nastavte frekvence předvoleb stanic.

16. | Resetujte řídící jednotku elektrického ovládání oken.

17. | Zkontrolujte funkci spojky a proveďte kontrolu z hlediska prosakování kapaliny.