Kontrola hlavy válců na nerovinnost dosedací plochy (L13A)

## Kontrola hlavy válců na nerovinnost dosedací plochy

1. | Vymontujte hlavu válců.

2. | Zkontrolujte vačkový hřídel.

3.

Zkontrolujte rovinnost dosedací plochy hlavy válců. Měřte podél okrajů a třemi liniemi přes střed.

- Pokud je nerovinnost dosedací plochy menší než 0,08 mm, hlavu válců není nutné přebrušovat.
- Pokud je nerovinnost dosedací plochy mezi 0,08 mm a 0,2 mm, proveďte přebroušení hlavy válců.
- Maximální velikost nerovinnosti pro přebroušení je 0,2 mm při výšce 120 mm.

Výška hlavy válců
Standard (nové): | 119,9-120,1 mm