## Výměna reproduktoru

## Reproduktor dveří

1. | Odmontujte dveřní panel.

2. | Vyšroubujte šroub. Vytáhněte reproduktor přímo nahoru a uvolní se spodní příchytky (A). Pokud reproduktor vytáhnete ze dveří příliš daleko, poškodíte spodní příchytky.

3. | Odpojte 2P konektor (B) a vyndejte reproduktor.

4. | Namontujte reproduktor v opačném sledu úkonů demontáže.

## Vysokotónový reproduktor

1. | Odmontujte lištu vnějšího zrcátka (A). Odpojte konektor (B).

2. | Opatrně odpáčte mřížku vysokotónového reproduktoru (A) od lišty vnějšího zrcátka. Dejte pozor, abyste nepoškodili mřížku vysokotónového reproduktoru a lištu vnějšího zrcátka.

3. | Odmontujte vysokotónový reproduktor (B) od mřížky.

4. | Montáž proveďte v opačném sledu operací demontáže.