Výměna chladiče a ventilátoru (R18A)

## Výměna chladiče a ventilátoru

1. | Odpojte nejprve kabel od záporného pólu baterie, teprve pak od kladného pólu.

2. | Vyndejte baterii.

3. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

4. | Sundejte kryt čelní mřížky.

5. | Odmontujte čelní mřížku.

6. | Odpojte konektory motoru ventilátoru (A), konektor spínače kapoty (B) a uvolněte stahovací pásky svazku (C).

7. | Odmontujte horní hadici chladiče (A) a dolní hadici chladiče (B).

8. | Sundejte spodní kryt motoru.

9. | Odpojte konektor snímače 2 teploty chladicí kapaliny motoru (ECT) (A) a uvolněte stahovací pásku svazku (B).

10. | Odmontujte zásobní nádržku.

11. | Odmontujte upevňovací šrouby horního držáku chladiče (A) a přepážku karosérie (B).

12. | Vytáhněte chladič a odmontujte od něj kryty ventilátorů a ostatní součásti.

13. | Zpátky chladič namontujte opačným sledem úkonů demontáže. Dbejte, aby horní a dolní tlumicí podložky byly pevně usazené.

14. | Přepážku karosérie namontujte zpět opačným sledem úkonů demontáže. Upevňovací šrouby přepážky karosérie přestříkněte do barvy karosérie.

15. | Naplňte chladič chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte jej.