Demontá sestavy vahadel (L13A)

## Demontá sestavy vahadel

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Povolte seřizovací rouby vahadel ventilů (A).

3. | Odroubujte upevňovací rouby čepů vahadel ventilů v krocích po dvou otáčkách v uvedeném pořadí.

4.

Vymontujte upevňovací rouby čepů vahadel ventilů, a potom sejměte sestavu vahadel ventilů (A).
POZNÁMKA: Při rozebírání vahadel ventilů odmontujte spojovací kolík (B), a potom odmontujte vahadlo ventilu od strany rozvodového řetězu na čepu vahadel ventilů.