## Infromace o přídavném zádržném systému (SRS)

Tento model má jednotku SRS, která obsahuje airbag řidiče v náboji volantu, airbag spolujezdce v přístrojové desce nad odkládací schránkou, napínače bezpečnostních pásů v navíječích bezpečnostních pásů, vnější napínač břišního bezpečnostního pásu v dolním úchytu předního bezpečnostního pásu, boční airbagy v předních opěradlech a boční hlavové airbagy na postranních stranách střechy. Jednotka SRS je oddělená od sestavy airbagů a má zabudované snímače. Při provádění karosářských prací, lakovacích prací a opravárenských prací poblíž umístění dílů jednotky SRS by se měly dodržovat následující opatření.

- Jednotka SRS (včetně bezpečnostního snímače a snímače nárazů) je umístěna pod přístrojovou deskou a snímače bočních nárazů jsou umístěny v prahu na obou stranách, v podbězích zadních kol a zadním podběhu. Snímače čelních nárazů jsou umístěny za pravým a levým koncem předního nárazníku. Při opravě předního rámu, spodní části přístrojové desky, bočních prahů a podběhů zadních kol dávejte pozor, aby údery kladivem nebo jinými nástroji nebyly příliš silné. Tyto oblasti nevystavujte zdojům tepla, jako například hořáku atd.
- Obzvláště dávejte pozor při lakování nebo práci na karoserii v oblasti pod středním sloupkem. Nevystavujte navíječ a napínač bezpečnostního pásu působení horkovzdušných pistolí, svařovacích nebo nastřikovacích nástrojů.
- Elektrické kabelové svazky a konektory systému SRS jsou označeny pomocí kódování žlutou barvou. Dejte pozor při provádění oprav v této oblasti. Zamezte poškození kabeláže.
- Při vysoušení lakovaných ploch v okolí součástí SRS nesmí teplota přesáhnout 100°C.
- Pokud je nutné v oblastech v blízkosti umístění dílů jednotky SRS aplikovat silné nárazy nebo vysoké teploty, odmontujte díly před prováděním opravárenských prací.
- Pokud je jakýkoliv díl spojený se systémem SRS poškozen nebo deformován, zajistěte jejich výměnu.

POZNÁMKA: Pro postupy po aktivaci systému a odmontování a výměnu dílů souvisejících s SRS, viz Dílenská příručka pro 5dveřový Civic.