## Odstraňování závad podle kódů DTC: A1-1x

DTC A1-1x (A1-10 až A1-19, A1-1A až A1-1F): | Závada na napájení (vedení VA)

1. | Vymažte paměť DTC.

2. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 10 sekund.

3. | Přečtěte kód DTC. Je signalizován kód DTC A1-1x? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Přejděte na odstraňování náhodných závad. Pokud je signalizován jiný kód DTC, přejděte k tabulce poruchových kódů DTC.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Zkontrolujte pojistku č. 9 (7,5 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 6. NE - Vyměňte pojistku č. 9 (7,5 A).

6. | Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

7. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

8. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

9. | Zapněte zapalování (II).

10.

Zkontrolujte napětí mezi vývodem č. 17 konektoru A (28P) jednotky SRS a kostrou. Musí být naměřena hodnota odpovídající napětí baterie.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS a jednotky SRS. Zkontrolujte propojení mezi konektorem a jednotkou SRS. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS.

NE - Přejděte na 11.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Odpojte konektor J (2P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

13.

Změřte odpor mezi vývodem č. 4 konektoru J (4P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a vývodem č. 17 konektoru A (28P) jednotky SRS. Musí být naměřeno 0 - 1,0W

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přerušení ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou nebo špatný kontakt mezi konektorem J (4P) a skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou; zkontrolujte spojení. Pokud je připojení v pořádku, vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou. n

NE - Přerušení v kabelovém svazku přístrojové desky; vyměňte kabelový svazek přístrojové desky.n