Kontrola a výměna MTF (R18A)

## Kontrola a výměna MTF

1. | Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše a vypněte motor.

2. | Odmontujte zátku plnicího otvoru oleje (A) a podložku (B), zkontrolujte stav kapaliny a ujistěte se, zda kapalina dosahuje správné hladiny (C).

3. | Pokud je kapalina převodovky znečištěná, odmontujte vypouštěcí zátku (D) a vypusťte kapalinu.

4.

Namontujte zpět vypouštěcí zátku s novou podložkou a doplňte kapalinu převodovky na správnou hladinu.

Množství oleje
1,4 l při výměně kapaliny
1,6 l při celkové opravě

Používejte výhradně kapalinu pro mechanickou převodovku (MTF) firmy Honda. Použití motorového oleje může mít za následek tužší řazení, neboť tento olej neobsahuje správné přísady.

5. | Nasaďte zpět zátku plnicího otvoru oleje (A) s novou podložkou.