## Odstraňování závad podle kódů DTC: B2991 (F+AUTO)

DTC B2991 nebo DTC signál F a AUTO: | Přerušení komunikace mezi řídicí jednotkou regulace prostředí ve voze a displejem audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo displejem HVAC (v modelech bez audiosystému)

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Spusťte autodiagnostiku pomocí přístroje HDS nebo jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC B2991 nebo F a AUTO? ANO - Přejděte na 5. NE - Náhodná závada.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

7. | Odpojte (5P) konektor E displeje audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo 10P konektor displeje HVAC (v modelech bez audiosystému).

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi následujícími vývody 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze a (5P) konektorem E displeje audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo 10P konektorem displeje HVAC (v modelech bez audiosystému).

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 9.

NE - Opravte přerušené vedení mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a displejem audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo displejem HVAC (v modelech bez audiosystému).n

9.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a vývody č. 7 a č. 8 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat na kostru mezi jednotkou regulace prostředí ve voze a displejem audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo displejem HVAC (v modelech bez audiosystému).n

NE - Přejděte na 10.

10. | Připojte zpět 32P konektor jednotky regulace prostředí ve voze.

11. | Propojkou spojte vývody č. 7 a 8 32P konektoru jednotky regulace prostředí ve voze.

12. | Zapněte zapalování (II).

13.

Stiskněte tlačítka řízení recirkulace a vypnutí.

Zapne se vyhřívání zadního okna nebo kontrolka řízení recirkulace?

ANO - Vyměňte za dobrý displej audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo displej HVAC (v modelech bez audiosystému) a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní displej audio-HVAC (v modelech s audiosystémem) nebo displej HVAC (v modelech bez audiosystému) a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Vyměňte jednotku regulace prostředí ve voze za dobrou a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak zmizí, vyměňte původní jednotku regulace prostředí ve voze.n