Demontáž a montáž trubky EGR (R18A)

## Demontáž a montáž trubky EGR

## Demontáž

1. | Vyšroubujte šrouby (A) a matice (B).

2. | Odmontujte trubku EGR (C).

## Montáž

1. | Připojte trubku EGR na stranu vodního kanálu, rukou utáhněte matice (A) s novým těsněním (B).

2. | Připojte trubku EGR k třícestnému katalyzátoru (TWC) a rukou utáhněte šrouby (C) s novým těsněním (D). Poté utáhněte šrouby na straně třícestného katalyzátoru (TWC).

3. | Utáhněte matice na straně vodního kanálu.