Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1033 (183-6) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1033 (183-6)

DTC P1033: | Obvod relé předehřívače paliva je zkratovaný na kostru

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P1033?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Vymontujte skříňku pojistek a relé pod kapotou.

7. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 41 konektoru modulu ECM č. 2 a kostrou.

Je obvod uzavřen?

ANO - Opravte zkratované vedení mezi skříňkou pojistek a relé pod kapotou a vývodem č. 41 konektoru č. 2 modulu ECM, potom přejděte na 9.

NE - Vyměňte skříňku pojistek a relé pod kapotou za dobrou; přejděte na 9 a znovu proveďte kontrolu. Pokud je signalizován kód DTC P1033, vyměňte původní skříňku pojistek a relé pod kapotou, potom přejděte na 9. Pokud je signalizován kód DTC P1033, přejděte na 14.

9. | Zapojte zpět všechny konektory.

10. | Zapněte zapalování do polohy (II).

11. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

12. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

13.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1033, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

14. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

15. | Pomocí HDS proveďte příkaz FUEL HEATER ON/OFF v MENU INSPECTION (PROHLÍDKA).

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1033, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u skříňky pojistek a relé pod kapotou a u modulu ECM, potom přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n