## Demontáž a montáž krytu sloupku řízení

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili kryty sloupku.
- Nepoužívejte při páčení krytu žádný nástroj.

1. | Typ RHD: Odmontujte dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče.

2. | Uvolněte páku výškového a podélného nastavení volantu (A), sklopte sloupek řízení úplně dolů a zcela jej vytáhněte.

3. | Zasuňte vhodný šroubovák nebo podobný nástroj (B) podél drážky (C) do otvoru čepu (D) ve spodním krytu sloupku (E).

4. | Uvolněte háček (F) umístěný na levé straně horního krytu sloupku (G). POZNÁMKA: Háček (H) pravé strany horního krytu sloupku nelze uvolnit zevnitř.

5. | Otočte volant doleva a uvolněte levou západku (I) horního krytu sloupku, přičemž zepředu tlačte na spodní kryt sloupku.

6. | Otočte volant doprava a uvolněte pravou západku (J) horního krytu sloupku, přičemž zepředu tlačte na spodní kryt sloupku.

7. | Lehkým nadzvednutím z háčku pravé strany (H) horního krytu sloupku sundejte kryt. Opatrně uvolněte západky a dejte pozor, abyste nevytahovali horní kryt sloupku příliš silně, jinak by se háčky (K) mohli zlomit.

8. | Vyšroubujte tyto šrouby a odmontujte spodní kryt sloupku (A).

9. | Namontujte horní a spodní kryt sloupku v opačném sledu demontáže a řádně zatlačte háčky na místo.

10. | Nasaďte dolní kryty přístrojové desky na straně řidiče.