Odstraňování poruch obvodu FR signálu alternátoru (R18A)

## Odstraňování poruch obvodu FR signálu alternátoru

1. | Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh.

2. | Pomocí HDS sledujte ALTERNATOR v seznamu DATA LIST.

3. | Zkontrolujte, zda se změní údaj procenta při zapnutém spínači hlavních světlometů. Mění se procentní podíl? ANO - Obvod alternátoru je v pořádku.n NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte světlomety a zapalování.

5. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

6. | Odpojte 4P konektor alternátoru.

7. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi kostrou a vývodem B43 konektoru ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat ve vedení mezi ECM (B43) a alternátorem.n

NE - Proveďte aktualizaci modulu ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo jej vyměňte za dobrý a znovu proveďte kontrolu. Pokud příznak / indikace zmizí po výměně modulu ECM za dobrý, vyměňte původní modul ECM. n