## Výměna potahu opěradla zadního sedadla

POZNÁMKA:

- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.

1. | Odmontujte zadní sedadlo.

2. | Odmontujte zadní sedadlo.

3. | Některé modely: Odmontujte loketní opěrku.

4. | Vyšroubujte šrouby (A), odpojte příchytky (B) a odmontujte kryt otvoru kování zámku (C).

5. | Uvolněte háčky (A) a sundejte kryt víka úchytu (B).

6. | Při vytahování zamykací pojistky (A) vymontujte šroub.

7. | Zvedněte zadní okraj obložení (A) zamykací pojistky a uvolněte otočný čep (B) zamykací pojistky a otvor v opěradle.

8. | Vyšroubujte šrouby, uvolněte háček (A) a sundejte kryt (B) otvoru bezpečnostního pásu. Výřezem (C) v krytu otvoru bezpečnostního pásu protáhněte prostřední pás zadního sedadla.

9. | Uvolněte háček (A) zpod opěradla sedadla a rozepněte potah (B) opěradla.

10. | Odtáhněte potah (A) opěradla sedadla a uvolněte háčky (B) z rámu opěradla (C).

11. | Odmontujte lanko zámku sedadla.

12. | Uvolněte háčky (A) od vedení (B) rámu opěradla.

13. | Vytáhněte vycpávku (A) opěradla sedadla z rámu (B), vytáhněte vodítka hlavových opěrek (C, D), přičemž scvakněte výčnělky na koncích vodítek, a vytáhněte je.

14. | Stahujte okraj potahu opěradla sedadla po celém obvodu a uvolněte příchytky (A), potom sejměte potah opěradla sedadla. Opěradlo pravého sedadla Opěradlo levého sedadla

15. | Vytáhněte vycpávku (A) opěradla sedadla z rámu opěradla (B).

16. | Opěradlo pravého sedadla: Otvorem ve vycpávce (B) opěradla protáhněte bezpečnostní pás (A) zadního prostředního sedadla.

17.

Potah nasaďte v opačném sledu operací stahování, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte, aby bylo lanko zámku sedadla pevně připojené.
- Abyste při nasazování potahu opěradla sedadla zabránili zvlnění, zajistěte, aby byl materiál potahu před připevněním příchytek, háčků a háčkových proužků na polštáři rovnoměrně natažen.
- Veškeré demontované příchytky vyměňte za nové (A).