Zkouška expanzní nádržky chladiče (N22A)

## Zkouška expanzní nádržky chladiče

1. | Počkejte, až motor vychladne, opatrně otevřete zátku expanzní nádržky a doplňte chladicí kapalinu motoru až po okraj plnicího hrdla.

2. | K expanzní nádržce připojte (běžný) tlakoměr (A). K upevňování tlakoměru použijte malý adaptér KE-30-5 (B) (běžně v prodeji).

3. | Vytvořte tlak 112-146 kPa (1,14- 1,49 kgf/cm2).

4. | Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování chladicí kapaliny a poklesu tlaku.

5. | Odmontujte měřicí přístroj a namontujte zpět zátku expanzní nádržky.

6. | Zkontrolujte, zda v chladicí kapalině není motorový olej a zda v motorovém oleji není chladicí kapalina.