Odstraňování závad podle kódů DTC: P0102 (50-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0102 (50-1)

DTC P0102: | Nízký vstup obvodu snímače MAF

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR .

Je signalizováno cca 0 gm/s nebo 0,29 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM.n

3.

Zkontrolujte pojistku č. 3 ALTERNATOR (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

Je pojistka v pořádku?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A), vyměňte pojistku a přejděte na 23.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 5P konektor snímače MAF / snímače 1 IAT.

6. | Zapněte zapalování (II).

7.

Změřte napětí mezi vývodem č. 3 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT a kostrou.

Odpovídá naměřená hodnota napětí baterie?

ANO - Přejděte na 8.

NE - Opravte přerušené vedení mezi pojistkou č. 3 ALTERNATOR (10 A) a snímačem MAF / snímačem 1 IAT a přejděte na 23.

8. | Změřte napětí mezi vývody č. 2 a č. 4 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 14.

9. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

10. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 5 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkratovaný vodič mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 90 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 23.

NE - Přejděte na 12.

12. | Propojkou spojte vývod č. 5 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT s kostrou.

13. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 90 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 18. NE - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 90 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 23.

14. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

15. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

16. | Propojkou spojte vývod č. 2 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT s kostrou.

17. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 30 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 23. NE - Opravte zkrat mezi snímačem MAF / snímačem 1 IAT a vývodem č. 30 konektoru ECM č. 1 a přejděte na 23.

18. | Znovu připojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

19. | Propojkou spojte vývody č. 2 a č. 5 5P konektoru snímače MAF / snímače 1 IAT.

20. | Zapněte zapalování (II).

21. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku MAF SENSOR . Je signalizováno cca 0 gm/s nebo 0,29 V nebo méně? ANO - Přejděte na 28. NE - Přejděte na 22.

22. | Vyměňte snímač MAF / snímač 1 IAT.

23. | Zapojte znovu všechny konektory.

24. | Zapněte zapalování (II).

25. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

26. | Nastartujte motor.

27.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0102, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

28. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

29. | Nastartujte motor.

30.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0102, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAF / snímače 1 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n