Prohlídka vůle řadicího ramene M/T (N22A)

## Prohlídka vůle řadicího ramene M/T

1.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi ramenem řazení (A) a řadicím článkem (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,05-0,25 mm
Provozní limit: | 0,5 mm

2.

Změřte šířku řadicího ramene.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte rameno řazení.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí článek.

Standard: | 13,9-14,0 mm