Nastavení množství pro vstřikovací trysky (N22A)

## Nastavení množství pro vstřikovací trysky

1. | Připojte HDS k DLC (A), který je umístěný pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování do polohy II.

3. | Pomocí HDS zvolte IQA DATA STATUS v menu ADJUSTMENT (nastavení).

4. | Zkontrolujte písmena IQA (A) na vrchní straně vstřikovačů (B).

5.

Pokud se údaje IQA na obrazovce HDS shodují se vstřikovačem pro každý jednotlivý válec, je nastavení množství pro vstřikovač dokončeno. Pokud se údaje IQA na obrazovce HDS neshodují se vstřikovačem pro každý jednotlivý válec, proveďte následující postup.

6. | Pomocí HDS zvolte IQA WRITE DATA v menu ADJUSTMENT (nastavení).

7. | Pomocí HDS vložte písmena IQA na vrchní straně vstřikovačů do modulu ECM.