## Výměna pružné vložky silentbloku převodovky

1. | Odmontujte převodku řízení.

2. | Dle obrázku nasaďte nástrčný klíč 34 mm (A) na přírubovou část skříně převodky s podložkou (B), přírubovým šroubem 10 x 105 mm (C) a maticí 10 mm (D).

3. | Jedním klíčem podržte matici, druhým klíčem utáhněte přírubový šroub 10 x 105 mm. Odmontujte upevňovací pružnou podložku převodky (E).

4. | Navlhčete slabým roztokem mýdlového prostředku povrch nové pružné upevňovací podložky převodky (A) a umístěte ji na otvor pro upevňovací pružnou podložku převodky.

5. | Šroubovákem zatlačte okraje upevňovací podložky (B) asi do 1/3 skříně převodky POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste šroubovákem nepoškodili povrch pružné podložky.

6. | Dle obrázku nasaďte nástrčný klíč 34 mm na přírubovou část skříně převodky s podložkou, přírubovým šroubem a maticí.

7. | Namontujte upevňovací pružnou podložku převodky a utahujte matici až se okraje upevňovací pružné podložky (A) správně usadí na ploše příruby převodky.