## Výměna přístrojové desky

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby se důkladně seznamte s umístěním součástí SRS, bezpečnostními pokyny a pracovními postupy.
POZNÁMKA:

- Demontáž a montáž přístrojové desky provádějte s pomocníkem.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku, karosérii a okolní součásti.
- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Před započetím práce odpojte kabel od záporného pólu baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2.

Odmontujte následující součásti:

- Spodní panel přístrojů
- Přístrojový panel
- Horní štít panelu přístrojů
- Střední horní kryt přístrojové desky
- Zadní středová konzola
- Dolní kryt přístrojové desky na straně řidiče
- Přední středová konzola
- Spodní kryt přístrojové desky strany spolujezdce
- Odkládací schránka
- Ventilační otvor strany spolujezdce
- Obložení předního ofukovacího otvoru
- Obložení bočního ofukovacího otvoru, obě strany
- Obložení předního sloupku na obou stranách
- Airbag spolujezdce
- Navigační jednotka
- Řídicí modul přístrojů (rychl.)
- Řídicí modul přístrojů (otáčk.)
- Audiosystém
- Displej audio-HVAC, bez navigace
- Displej navigačního systému
- Senzor slunečního světla
- Sloupek řízení

### Střední část

3. | Odpojte stahovací pásky svazku (A).

### Strana spolujezdce

4. | U některých modelů: Odpojte kabelový svazek (A) antény GPS od zadní strany nosníku závěsu řízení (B).

5. | Ze spodní strany přístrojové desky vyšroubujte šrouby. Odmontujte držák odkládací schránky (A) a uvolněte čepy (B).

6. | Z přední strany přístrojové desky vyšroubujte šrouby upevňující přístrojovou desku / nosník závěsu řízení (A).

7.

Zvedněte přístrojovou desku (A) a uvolněte ji z vodicích čepů (B), odpojte kabelový svazek (C) snímače slunečního světla a přístrojovou desku opatrně vytáhněte otvorem předních dveří.
POZNÁMKA: Položte ji na přední nebo zadní stranu. Nepokládejte jí na otvor spodní konzoly; mohla by se tím poškodit.

8.

Namontujte přístrojovou desku v pořadí než při demontáži a dodržujte přitom tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda přístrojová deska správně dosedá na vodicí čepy.
- Před utažením šroubů zkontrolujte, zda není přiskřípnutý kabelový svazek.
- Dbejte, aby byly konektory správně připojené.
- Připojte záporný kabel zpět k baterii.
- Nastavte hodiny.
- Zkontrolujte, zda se během oprav mohl vyskytnout nějaký kód DTC, vymažte je.