## Demontáž zadní podlahy a příčné vzpěry zadní podlahy

- Odřízněte a odstraňte zadní část zadní podlahy a v případě potřeby vyměňte boční panel zadní podlahy.
- Zkontrolujte polohu a poškození příčné vzpěry podlahy, zadního rámu B, horní výztuhu zadního rámu B a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyndejte horní a dolní nástavec zadní podlahové příčné vzpěry jako celek.
- Vyměňte zadní rám B a horní výztuhu zadního rámu B.