Kontrola vahadel a čepů vahadel (R18A)

## Kontrola vahadel a čepů vahadel

1. | Odmontujte sestavu vahadel ventilů.

2. | Rozeberte sestavu vahadel.

3. | Změřte průměr čepu v místě prvního vahadla.

4. | Vynulujte měřidlo (A) na průměr čepu.

5.

Změřte vnitřní průměr vahadla a zkontrolujte jej z hlediska neokrouhlosti.

Vůle mezi vahadlem a čepem
Standard (nové): | 0,019-0,050 mm
Provozní limit: | 0,08 mm

6. | Toto měření proveďte na všech vahadlech a obou čepech. Pokud je vůle mimo provozní limit, vyměňte čep vahadel a všechna vahadla s nadměrnou vůlí. Pokud kterékoliv sekundární vahadlo sacího ventilu vyžaduje výměnu, vyměňte jej jako celek.

### Vahadla VTEC

7.

Zkontrolujte písty vahadel (B). Zatlačte na ně rukou. Pokud se nepohybují plynule, vyměňte sestavu vahadel.
POZNÁMKA:

- Při sestavování naneste na písty nový motorový olej.
- Při sestavování sekundárního vahadla A, opatrně aplikujte na olejový kanálek vahadla stlačený vzduch.

8. | Smontujte sestavu vahadel ventilů.

9. | Namontujte sestavu vahadel ventilů.