## Odstraňování závad střešních clon

Příznak | Diagnostický postup
--- | ---
Hluk motoru ze střešní clony | 1. 2. 3. | Zkontrolujte, zda není uvolněný motor. Zkontrolujte, zda není opotřebené ozubení nebo ložisko. Zkontrolujte, zda není deformovaná sestava lanek.
Stínítko se nepohybuje, ale motor se otáčí (stínítko se za několik sekund začne pohybovat) | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte, zda není vadné ozubení nebo vnitřní lanko. Zkontrolujte, zda není uvízlé cizí těleso mezi vodicí kolejnicí a posuvným článkem. Zkontrolujte, zda není volné vnitřní lanko. Zkontrolujte, zda je správně připevněná sestava lanek.
Stínítko se nepohybuje a motor se netočí | 1. 2. 3. 4. | Zkontrolujte, zda není spálená pojistka. Zkontrolujte, zda není vadný spínač střešní clony. Zkontrolujte, zda není vybitá baterie. Zkontrolujte, zda není vadná řidící jednotka motoru.
Stínítko se nezastaví ve správně uzavřené poloze | Proveďte kalibraci střešní clony.
Během automatickém zavírání se stínítko vrací, i když nenarazí na žádný předmět | Zkontrolujte, zda se v lištách nenacházejí žádné nečistoty Proveďte kalibraci střešní clony.
Stínítko se pohybuje, nefunguje však automatický posun | Proveďte kalibraci střešní clony.