Odstraňování závad podle kódů DTC: P0137 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0137

DTC P0137: | Nízké napětí v obvodu sekundární HO2S (sonda 2)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku HO2S S2 v nabídce DATA LIST.

Zůstává napětí na hodnotě 0,29 V nebo nižší?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární sondy HO2S (sonda 2) a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Odpojte 4P konektor sekundární HO2S (sonda 2).

7. | Zapněte zapalování do polohy II.

8. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte položku HO2S S2 v seznamu DATA LIST. Zůstává napětí na hodnotě 0,29 V nebo nižší? ANO - Přejděte na 9. NE - Přejděte na 13.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

11. | Odpojte konektor ECM C (44P)

12. | Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývodem č. 2 4P konektoru sekundární HO2S (sonda 1) a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat vedení mezi ECM(C27) a sekundární HO2S (sonda 2) a přejděte na 15. NE - Přejděte na 23.

13. | Vypněte zapalování.

14. | Vyměňte sekundární HO2S (sonda 2).

15. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

16. | Zapněte zapalování do polohy II.

17. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

18. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

19. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

20.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka se zařazeným RS4
- OTÁČKY MOTORU 1500-3000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu 1 minuty nebo déle

21.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0137, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 22.

22. | Pomocí přístroje HDS sledujte OBD STATUS pro DTC P0137 v MENU DTC. Je na displeji zobrazeno PASSED? ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n NE - Pokud obrazovka zobrazuje zprávu o neúspěšném průběhu FAILED, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM a přejděte na 1. Dokud obrazovka signalizuje EXECUTING, pokračujte v jízdě až do zobrazení výsledku. Pokud se na displeji objeví OUT OF CONDITION (nevyhovující), přejděte na 19 a znovu proveďte kontrolu.

23. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

24. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze N), dokud se nezapne ventilátor chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

25.

Proveďte zkušební jízdu při splnění těchto podmínek:

- SNÍMAČ ECT 1 více než 80 °C
- Převodovka se zařazeným RS4
- OTÁČKY MOTORU 1500-3000 ot/min (min-1)
- Jeďte s vozidlem po dobu 1 minuty nebo déle

26.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0137, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u sekundární HO2S (sonda 2) a modulu ECM a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n