Zkouška kontrolky nízkého stavu paliva (N22A)

## Zkouška kontrolky nízkého stavu paliva

1.

Proveďte funkci autodiagnostiky měřicích přístrojů.

- Pokud kontrolka rezervy paliva bliká, přejděte na 2.
- Pokud se nerozsvítí kontrolka rezervy paliva, vyměňte řídicí modul přístrojů (tach)..

2.

Zkontrolujte, zda se nevyskytují kódy DTC pro elektrický systém prvků karosérie.

- Pokud jsou signalizovány nějaké kódy DTC, proveďte postup odstraňování poruch pro daný kód DTC.
- Pokud nejsou signalizovány žádné kódy DTC, přejděte na 3.

3. | Proveďte zkoušku čidla palivoměru.