## Demontáž/montáž spodního krytu přístrojové desky na straně řidiče

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Dejte pozor, abyste nepoškrábali přístrojovou desku a okolní součásti.
- Při demontáži součástí používejte nástroje na obložení.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je symetrický.

1. | Otevřete přední dveře a nastavte sloupek řízení směrem nahoru.

2. | Prstem odpáčte spodní okraj bočního krytu (A) strany řidiče a odpojte spodní spony.

3. | Lehce odtáhněte horní okraj bočního krytu (A) přístrojové desky strany řidiče, odpojte spony a vytáhněte boční kryt přístrojové desky strany řidiče.

4. | Vyšroubujte šroub (A) a odpojte spony (B) podél okraje spodního krytu (C) přístrojové desky strany řidiče.

5. | Odtáhněte spodní část spodního krytu (A) přístrojové desky strany řidiče, uvolněte sponu a odpojte konektor (B) jednotky HFT (u některých modelů).

6.

Potah nasaďte v opačném sledu operací stahování; dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby byl konektor jednotky HFT správně připojen.
- Bezpečně připněte klipy.