## Umístění konektoru pojistkové/reléové skříňky pod přístrojovou deskou

Pojistková/reléová skříňka pod přístrojovou deskou
Zásuvka | Ref | Vývod | Je připojen k
--- | --- | --- | ---
A | 1 | 6 | Přídavný konektor
C | 6 | 4 | Kabelový svazek kombinovaného spínače
D | 9 | 2 | Kabelový svazek kombinovaného spínače
E | 4 | 42 | Kabelový svazek podlahy
F | 3 | 34 | Kabelový svazek motorového prostoru
G | 2 | 20 | Kabelový svazek motorového prostoru
H | 19 | 2 | Servisní kontrolní konektor MICU
K | 11 | 8 | Kabelový svazek přístrojové desky
M | 13 | 10 | Kabelový svazek přístrojové desky
N | 15 | 14 | Kabelový svazek přístrojové desky
O | 10 | 4 | Kabelový svazek kombinovaného spínače
P | 12 | 10 | Kabelový svazek přístrojové desky
Hlavní relé 2 PGM-FI | 7 | 4 |
Relé elektrického ovládání oken | 5 | 4 |
Q | 14 | 14 | Kabelový svazek přístrojové desky
R | 16 | 20 | Kabelový svazek přístrojové desky
S | 17 | 20 | Kabelový svazek kombinovaného spínače
Odpojovací relé startéru | 8 | 4 |
T | 18 | 34 | Kabelový svazek přístrojové desky