## Výměny kluznice rolety střešní clony

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali rám střešní clony.
- Obě protější střešní clony je třeba vyměnit současně jako pár.
- I když znovu použijete starší střešní clonu, koncovky stínítka je třeba vyměnit za nové.

1. | Odmontujte obložení stropu.

2. | Odmontujte rám střešní clony.

3.

Odmontujte následující součásti:

- Spodní příčná vzpěra
- Roleta stínítka
- Motor střešní clony
- Horní příčná vzpěra

4. | Klíčem T15 odmontujte šrouby upevňující držák (A) stínítka a sundejte jej z rámu (B) střešní clony.

5.

Demontáž koncovek.

-1 | Posuňte koncovky (A) dozadu k výřezu (B) rámu (C) střešní clony a vytáhněte koncovky z rámu.
-2 | Posuňte koncovky (D) a lanka (E) dopředu a vytáhněte koncovky z rámu.

6. | Vytáhněte vnitřní lanko (A) z rámu (B) střešní clony.

7.

Namontujte stínítko v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Poškozené díly vyměňte.
- Naneste univerzální vazelínu na vodicí lištu (A) rámu, viz označení pomocí šipek.
- Před montáží motoru zkontrolujte, zda jsou obě spojovací zdvihátka rovnoběžná a ve zcela zavřené poloze.
- Před montáží motoru posuňte obě koncovky (B) zcela dozadu, dokud se posuvné části vnitřního lanka nedotknou držáku (C) stínítka na vodicí liště, aby se obě koncovky posunuly.
- Před instalací držáku stínítka otočte hřídel stínítka 16krát, aby se navinulo.
- Před instalací motoru namontujte rám a sklo a potom zkontrolujte sílu potřebnou k otvírání.
- Po namontování motoru proveďte kalibraci střešní clony.