## Výměna těsnění předních dveří

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste nepoškrábali dveře.
- Při demontáži příchytek používejte nástroj na jejich uvolňování.

1. | U předního sloupku odmontujte upevňovací šroub zarážky dveří (A).

2. | Odpojte příchytky (B, C, D) a stáhněte těsnění dveří (E).

3.

Těsnění namontujte opačným sledem operací demontáže; dodržujte tyto pokyny:

- Zkontrolujte, zda spony nejsou poškozené nebo zdeformované, případně je vyměňte za nové.
- Dbejte, aby bylo těsnění pevně nasazené v držáku (F).
- Před montáží upevňovacího šroubu zarážky dveří na něj naneste jisticí kapalinu na závity.
- Proveďte kontrolu vodotěsnosti.