## Výměna bočního airbagu

POZNÁMKA: Před prováděním opravy nebo servisu si přečtěte postup výměny sedadla.

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odpojte 2P konektor svazku bočního airbagu (A).

3. | Odmontujte sedadlo a sundejte potah z jeho opěradla.

4. | Odmontujte upevňovací šrouby (A) a boční airbag (B).

## Montáž

POZNÁMKA:

- Pokud je kryt bočního airbagu připevněn páskou, odstraňte ji.
- Neotvírejte víko krytu bočního airbagu.
- Použijte nové upevňovací šrouby a utáhněte je předepsaným momentem. Po nasazení bočního airbagu se ujistěte, že kryt opěradla je řádně nasazen. Nesprávné nasazení může zabránit správné aktivaci airbagu.
- Při montáži vodičů svazku dbejte, aby nebyly přiskřípnuté nebo v kolizi s jinými součástmi.

1. | Umístěte nový boční airbag na rám opěradla sedadla (A). Utáhněte upevňovací šrouby (B) bočního airbagu.

2. | Nasaďte potah opěradla sedadla v opačném sledu operací demontáže.

3. | Namontujte sestavu sedadla a připojte 2P konektor svazku bočního airbagu.

4. | Pohybujte předním sedadlem a opěradlem sedadla v rámci jejich celé dráhy pohybu a ujistěte se, že vodiče svazku nejsou skřípnuté nebo v kolizi s jinými součástmi.

5. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

6. | Po montáži bočního airbagu zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II). Kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.