Výměna pedálu spojky (N22A)

## Výměna pedálu spojky

POZNÁMKA:

- Při práci si chraňte ruce rukavicemi.
- Na obrázku je typ RHD, typ LHD je podobný.

1. | Odmontujte spodní kryt strany řidiče.

2. | Odmontujte roub (A) dráku konektoru (pouze typ RHD). Odpojte konektor (B) polohového spínače pedálu spojky a konektor (C) spínače vzájemného blokování spojky.

3. | Páčením vytáhněte jisticí kolík (A) a vytáhněte čep pedálu (B) z třmenu.

4. | Odroubujte upevňovací rouby hlavního válce (C) a upevňovací matice pedálu spojky (D).

5. | Odmontujte pedál spojky (E).

6. | Namontujte pedál spojky (A).

7. | Naroubujte upevňovací matice pedálu spojky (B) a upevňovací rouby hlavního válce (C).

8. | Naneste vazelínu na čep pedálu (D), potom jej namontujte s novým jisticím kolíkem (E) ke třmenu.

9. | Připojte konektor (A) polohového spínače pedálu spojky a konektor (B) spínače vzájemného blokování spojky. Namontujte roub (C) dráku konektoru (pouze typ RHD).

10. | Nasaďte spodní kryt strany řidiče.

11. | Seřiďte pedál spojky.